Drechseln mit HEIZ Fräsmaschinen

Inhaltsverzeichnis: Drechseln mit HEIZ Fräsmaschinen. Eingaben zur Sonderfunktion Drechseln. Ergebnisse der Fräswegberechnung. Fräseroffsetberechnung für kugelförmige Werkzeuge.

Drechseln mit HEIZ Fräsmaschinen. Diese Sonderfunktion erzeugt aus einer in horizontaler Richtung verlaufenden Strecke die Bewegungen für eine Drechseleinrichtung. Die Strecke beschreibt einen Schnitt durch das zu drechselnde Werkstück. CAD-Zeichnung Im CAD wird die Strecke in der X/Y - Ebene eingegeben. Zum Fräsen werden die Achsen in passende Maschinenbewegungen umgesetzt. Grafik X > Maschine X Grafik Y > Maschine Z
| Die Drechseleinrichtung muß in X-Richtung auf die Maschine aufgesetzt sein. Gefräst wird mit der Maschinen X- und Z - Achse. Im CAD sollte die abzuarbeitende Strecke im Bereich +X und -Y eingegeben werden. Der höchste Punkt der Bearbeitung sollte auf Y = 0 liegen. Kein Teil der Schnittlinie darf oberhalb Y = 0 liegen! Die Schnittlinie muß aus einer verbundenen Strecke bestehen. Zur Abarbeitung werden die Fräswege berechnet und direkt mit dem DIN/ISO Exportfilter für PCNC-Drehmaschine in eine Datei gespeichert. Diese Drechseleinrichtung kann nur mit WinPC-NC verwendet werden.
| Die Schnittlinie muß aus einer verbundenen Strecke bestehen. Mehrere Einzelelemente werden durch eine horizontale Linie (rot) in der Ebene Y = 0 verbunden.
Eingaben zur Sonderfunktion Drechseln. Nachdem die Schnittlinie komplett und korrekt eingegeben wurde, kann die Fräswegberechnung mit der Funktion CAM . PCNC-Drehmaschine gestartet werden.
Werkzeug | Auswahl des Fräswerkzeuges aus der Bibliothek. Ein Klick auf die Werkzeug Grafik öffnet die Werkzeugeingabe. Die Fräsbearbeitung erfolgt mit diesem Werkzeug. Vom Werkzeug werden nur die Technologiedaten verwendet. Eine Offsetberechnung zur Korrektur der Fräsergeometrie findet nicht statt.
Schnitt Lage | Verwendung und Lagekorrektur der Schnittlinie.
relativ | Die Schnittlinie wird in Y immer so verschoben, daß der höchste Punkt auf Y = 0 liegt.
ABSOLUT | Die Schnittlinie wird nicht verschoben. Somit kann auch für einen kleineren Drechseldruchmesser mehr Material abgetragen werden.
Abräumverfahren | Durch das Abräumverfahren wird vor dem Fräsen der Schnittlinie Material in Schichten abgetragen.
keine | Es erfolgt kein Freistellen der Schnittlinie.
zeilenf. | Die Schnittlinie wird durch horizontale Fräsungen freigestellt.
skaliert | Die Schnittlinie wird durch skalierte Linien freigestellt.
Abraeumabstand [mm] | Abstand der Abräumlinien in (Grafik) Y - Richtung.
Nach Bestätigung der Eingabe werden die Fräswege berechnet und direkt mit dem DIN/ISO Exportfilter für PCNC-Drehmaschine in eine Datei gespeichert. Diese Drechseleinrichtung kann nur mit WinPC-NC verwendet werden. Ergebnisse der Fräswegberechnung. Schraffierte Abräumbewegungen mit Schnittlinie in der X- / Y - Ebene. Die Schnittlinie liegt unterhalb Y = 0. Einstellungen: ABSOLUT + zeilenf. Skalierte Abräumbewegungen mit Schnittlinie in der X- / Y - Ebene. Der höchste Punkt der Schnittlinie liegt bei Y = 0. Einstellungen: relativ + skaliert. Fräseroffsetberechnung für kugelförmige Werkzeuge.
Kugelwerkzeuge. | Die Fräsdatenerzeugung zum Drechseln enthält keine Fräser - Offsetberechnung. Da das Werkzeug von oben (nicht wie für die normale Fräsbearbeitung seitlich zur Kontur) eingreift wäre auch eine Korrektur für die vielen möglichen Werkzeugformen kaum möglich. Das Drechseln erfolgt üblicherweise mit einem spitzen Werkzeug (Meißel). Für ein kugelförmiges Werkzeug können Sie aber im CAD eine korrigierte Offsetlinie berechnen. Die automatische Offsetberechnung benötigen immer eine geschlossene Kontur. Deshalb muß die Drechsel - Strecke zunächst zu einer Kontur ergänzt werden, die Offsetberechnung erfolgen und die störenden Linen wieder entfernt werden. Bearbeitungsschritte zur Offsetberechnung (s. Bild). 1) Die zu drechselnd Strecke vor einer Werkzeugkorrektur. 2) Die Strecke wird mit eine Hilfskonstruktion (3 Vektoren) zu einer Kontur ohne Überschneidungen verbunden. 3) Offsetberechnung mit Kugelradius. 4) Die Drechsel - Strecke nach entfernen der Hilfskonstruktion.
Fertig.