Fotogravur mit RasterPhoto-Start

Inhaltsverzeichnis: Die Fräsdatenerstellung in RasterPhoto-Start. Der Navigator. Zeilenraster. Arbeitsbeschreibung: Fräsdaten aus Foto. Probedaten für RasterPhoto zum Download.

Die Fräsdatenerstellung in RasterPhoto-Start. RasterPhoto-Start ist eine komfortable Lösung für die 2D Photogravur. Graustufenbilder werden vom Programm mit wenigen Mausklicks in hochwertige Fräsdaten für 3- oder 4-achsige Bearbeitungsmaschinen umgesetzt. Die Fotos sollten als 8-Bit Graustufen - Bilder vorliegen (Ausnahme .JPG). Die importierten Bilder können im Navigator skaliert, gefiltert, gespiegelt und sehr schnell in Fräsdaten umgerechnet werden. Beim Fräsen werden die hell/dunkel Unterschiede (Graustufen) im Foto durch Linien mit entsprechender Stärke erzeugt. Die Berechnung kann mit geänderten Einstellungen beliebig oft wiederholt werden.
| Der Navigator. Im Navigator sind die Programmfunktionen in der richtigen Bearbeitungs - Reihenfolge zusammengefasst. Der Navigator führt Sie durch die Bearbeitung. Die Abarbeitung erfolgt von Oben nach Unten. Die schwarz markierte Funktion können Sie anwählen. Soll eine Funktion nicht gewählt werden, dann schalten Sie mit weiter zur nächsten Bedienung. Mit zurück schalten Sie zur vorhergehenden Funktion. Hilfe zu den Funktionen erhalten Sie bei aktiviertem Navigator mit <F9>.
öffnen (Import Photo): | Ein Graustufenbild importieren und die Größe (Abmessung) anpassen. Ein Photo sollte vor der Fräswegberechnung in einem Photostyler (z.B. Corel PHOTO-PAINT) bearbeitet und als Graustufenbild (8Bit/Pixel - nicht in Farbe, Ausnahme .JPG) gespeichert werden. Bilder im .JPG - Format können auch als Farbbilder (24Bit) gespeichert sein. Diese werden beim Import in Graustufenbilder umgewandelt. Mit TIFF können auch 16Bit Graustufenbilder verwendet werden. Das Programm öffnet Bitmap- und Reliefdateien in folgenden Formaten:
BMP | Windows Bitmap (.bmp) mit 256 Graustufen, 8Bit, ungepackt.
GIF | CompuServ Bitmap (.gif) mit 256 Graustufen, 8Bit, verlustfrei gepackt. Das GIF - Format enthält keine Informationen zur Größe oder Auflösung. Die Bildgröße muß nach dem Import manuell eingestellt werden.
PCX | Paintbrush Bitmap (.pcx) mit 256 Graustufen, 8Bit, verlustfrei gepackt.
JPG, JPEG | JPEG Bitmap (.jpg, .jpeg) mit 256 Graustufen, 8Bit und 24Bit Farben. JPG - Bilder mit 24Bit Farben werden beim Import in ein Graustufenbild umgewandelt. JPEG - Bitmaps können stark gepackt werden und verändern damit das Bild. Meist sind damit in einem jpg - Bild keine klaren Ränder (Übergang zu gleichmäßigen Farben) mehr vorhanden.
TIF, TIFF | TIFF Graustufenbild (.TIF, .TIFF) mit 8- oder 16-Bit. Der TIFF - Import ist geeignet für 8Bit (1Byte/Pixel) und 16Bit (2Byte/Pixel) ungepackte Graustufenbilder. Mit 16Bit TIFF - Bilder können Reliefs mit höherer Auflösung gelesen und geschrieben werden. Optional ist eine kostenpflichtige TIFF - Import/Export - Erweiterung erhältlich. Diese ist für mehr Bildformate und gepackte Formate geeignet.
Gerasterte Fotos (z.B. aus Zeitschriften) besitzen eine sehr rauhe Oberfläche und sollten möglichst vermieden oder in einem Photostyler überarbeitet werden. Gerasterte Bilder können auch mit approximieren fein/stark verbessert werden. Höhen-Breiten-Verhältnis (Eingabe in mm). Ein Bild importieren und die Größe (Abmessung) anpassen. Wenn Sie einen Wert (z.B. den Z-Wert) alleine ändern wollen, schalten Sie bitte vorher Proportional J/N auf Nein.
Proportional: |
JA: | Alle Achsen werden proportional gleich geändert. Das Verhältnis Breite zu Höhe bleibt erhalten.
Nein: | Die Achsen werden einzeln eingegeben. Das Bild wird verzerrt.
Maß X/Y/Z: | Eingabe der Abmessungen in mm.
filtern: | Das Photo überarbeiten/glätten. Gerasterte Fotos (z.B. aus Zeitschriften) besitzen eine sehr rauhe Oberfläche und sollten möglichst vermieden oder in einem Photostyler überarbeitet werden. Gerasterte Bilder können auch mit approximieren fein/stark verbessert werden.
Fehlerpixel: | Regionaler Filter. Der Punkt, der von allen seinen Nachbarwerten um mehr als den angegebenen Wert abweicht, wird approximiert (geglättet).
Ausreißer: | Regionaler Filter. Große Abweichungen zu den Nachbarpunkten löschen.
approximieren/ approximieren stark: | Das Relief wird geglättet. Approximieren kann bei Bedarf mehrmals wiederholt werden.
Smooth: | Die Reliefauflösung wird verdoppelt und das Bild gleichzeitig leicht geglättet. Dieser Filter ergibt deutlich höhere Datenmengen und sollte daher nur für grobe Bilder angewendet werden. Bilder mit zu hoher Auflösung können mit skalieren . reduzieren (z.B.: 50%) wieder reduziert werden.
Radiusfilter: | Das Relief glätten, alle Kanten werden verrundet.
Korrekturfilter 1: | Das Relief glätten, alle Kanten werden einseitig verrundet.
Korrekturfilter 2: | Lücken füllen (z.B. nach STL-Import).
spiegeln+ drehen: | Falls noch nicht erfolgt, kann das Bild gedreht oder in allen Achsen gespiegelt werden.
spiegeln X/Y/Z: | Bild in X, Y oder Z spiegeln.
Gegenform XZ: | Gleichzeitiges spiegeln für eine Gegenform in X- und Z- Richtung.
drehen +90°/-90°: | Bild um +90° (entgegen Uhrzeigersinn) oder -90° (im Uhrzeigersinn) drehen.
Zeilenraster: | Mit Zeilenraster werden die Graustufen im Bild durch Linien mit variabler Breite entsprechend den Graustufen erzeugt. Die variablen Breiten werden mit einem kegligen Werkzeug, das entsprechend tief in das Material eintaucht erzeugt (3D-Fräsdaten). Für das Zeilenraster werden keglige Werkzeuge und eine 3D - Bearbeitungsmaschine verlangt.
Fräsdaten Export: | Nach der Berechnung können Sie die Fräswege in verschiedenen Formaten exportieren.
Ende: | RasterPhoto-Start wird beendet.
Zeilenraster.
Mit Zeilenraster werden Graustufen - Bilder mit kegligem Werkzeug in 3D - Zeilen gefräst. Das Werkzeug taucht je nach Bildhelligkeit unterschiedlich tief in das Material ein und erzeugt so das Foto im Werkstück. Helle Bildbereiche ergeben geringe Frästiefen und durch den Werkzeugkegel geringe Linienbreiten. Dunkle Bildbereiche ergeben dagegen große Frästiefen und breite Linien. Beim Import des Fotos wird das Bild in ein Relief umgerechnet. Die Abmessungen X/Y sind die Maße des Fotos (Reliefs). Diese können mit Höhen-Breiten-Verhältnis angepaßt werden. Die Frästiefe wird durch die Relieftiefe bestimmt (Eingabe mit Höhen-Breiten-Verhältnis . Maß Z). Zu Foto Gravur ist keine große Frästiefe nötig, einige 0,1 .. 1,0 mm reichen meist aus. Die übliche Vorgehensweise ist die Gravur des Bildes und anschließendes auslegen (füllen) der Fräserspur mit Farbe. Bei Verwendung von mehrschichtigem Material muß die Stärke der oberen Frässchicht beachtet werden (die Flughöhe (Off) größer einstellen und etwas tiefer eintauchen). Anzeige im oberen Fenster.
Abmessung X/Y: | Abmessung des Bildes und des gravierten Werkstückes.
Max. Frästiefe Z: | Anzeige der Werkzeug Eintauchtiefe im Material (Relieftiefe).
Fräswegabstand: | Der Fräswegabstand (Abstand der Fräszeilen) ist der mit dem Linienabstand (/100%) multiplizierte Werkzeugradius bei max. Tiefe. Der Fräswegabstand ist stark vom Werkzeugwinkel (FWi) und der Relieftiefe abhängig. Kleinere Werkzeugwinkel oder kleinere Frästiefen ergeben mehr Fräszeilen. Je mehr Zeilen gefräst werden um so besser wirkt das Bild, damit verlängert sich aber auch die Fräszeit.
Zeilenzahl: | Anzahl der ermittelten Fräszeilen.
Schichtzahl: | Berechnete Schichtzahl. Wird die Schichttiefe >= Max. Frästiefe Z gewählt, dann ergibt sich nur eine Frässchicht.
Eingaben.
Werkzeug #: |
Auswahl eines geeigneten Fräswerkzeuges. Zum Fräsen sind immer keglige Werkzeuge (mit Kegelwinkel (FWi) >0°, z.B. 20..30°) zu verwenden. Die Fräserspitze sollte möglichst klein gewählt werden (FrS <0,1 mm). Für kleine Fräserspitzen immer auf ausreichend Drehzahl achten. |
Linienabstand [10..500%]: | Der Linienabstand bezieht sich auf den Werkzeugradius bei max. Frästiefe (100%). Mit dem Linienabstand wird der Fräswegabstand bestimmt. Ein größerer Linienabstand ergibt einen größeren Fräszeilenabstand und ein heller wirkendes Bild. Empfohlene Einstellungen für die Foto Gravur sind 100% .. 300%. Mit dem Programm können auch Reliefs (z.B. Lithophane für Durchlicht) gefräst werden. Hierzu ist ein Werkzeug mit größerem Spitzenradius oder Kugelradius und geringerer Linienabstand (ca. 10..50%) zu wählen. Mit Zeilenraster wird nur ein Werkzeugoffset der Fräserspitze gerechnet. Zur korrekten Relieffertigung empfehlen wir deshalb eMillRelief-Start.
Winkel [-90..+90°]: | Einstellung des Winkels der Fräszeilen. 0° ergibt horizontale Zeilen.
Verfahren: | Auswahl der Fräsverfahren:
| Schraffur: Einfache Linien ohne Richtungsumkehr.
| Kreuzschraffur: Einfache Linien ohne Richtungsumkehr über Kreuz (um 90° versetzt).
| Schraffur mäander: Linien mit Richtungsumkehr.
| Kreuzschraffur mäander: Linien mit Richtungsumkehr über Kreuz (um 90° versetzt).
| Rechteck: Konzentrische Rechtecke.
| Kreise: Konzentrische Kreise.
| Spirale: Elliptische Spirale.
| Zeilen radial: Ein fache Linien radial verlaufend.
| Zeilen radial mäander: Linien mit Richtungsumkehr radial verlaufend.
| Spirale > Rechteck: Elliptische Spirale, die in ein Rechteck übergeht.
Schichttiefe [mm]: | Abhängig von der Max. Frästiefe Z kann das Bild in 1 oder mehreren Schichten gefräst werden. Wird die Schichttiefe überschritten, erzeugt das Programm mehrere Frässchichten.
Kontrast [-0,5..+0,5]: | Mit Werten >0 wird das Bild kontrastreicher (helle und dunkle Graustufen werden verstärkt). Mit Werten <0 wird mit weniger Kontrast gefräst.
Invers [J/N]: | JA: Die Helligkeitsstufen werden invertiert. Helle Bereiche werden dunkel, dunkle Bereiche werden hell gefräst.
Zeilen 100% | Kreuzschraffur 150%

Arbeitsbeschreibung: Fräsdaten aus Foto.
| Mit RasterPhoto werden Graustufenbilder in Fräsdaten für 3- oder 4-Achsige Bearbeitungsmaschinen umgesetzt. Die Fotos müssen in einem lesbaren Pixelformat (BMP, PCX, GIF, JPG) mit 256 Graustufen vorliegen. Fotos in anderen Formaten müssen zuvor mit einem handelsüblichen Photostyler (z.B. Corel Photo Paint) in das geforderte Format gewandelt werden. Löschen Sie im Photostyler unerwünschte Bildbereiche und schneiden das Bild in der gewünschten Größe. Wandeln Sie im Photostyler Farbbilder und Bilder mit anderen Farbtiefen in Graustufenbilder mit 256 Abstufungen (Graustufen (8 Bit)). Alternativ können Sie das Bild auch im .jpg - Format mit 24 Bit Farbtiefe speichern.
| Wählen Sie RasterPhoto-Start. Das Programm zeigt den Navigator. Dieser führt Sie durch die Bearbeitung. Die Programmfunktionen sind in der richtigen Bearbeitungs - Reihenfolge zusammengefasst. Die Abarbeitung erfolgt von Oben nach Unten. Die aktuell schwarz markierte Funktion können Sie anwählen. Soll eine Funktion nicht gewählt werden, dann schalten Sie mit weiter zur nächsten Bedienung. Mit zurück schalten Sie zur vorhergehenden Funktion.
| Import Photo. Mit Import Photo öffnen Sie die Bilddatei. Geben Sie unter Relief Abmessungen die gewünschte Größe der Fräsdaten ein. Wählen Sie zunächst Proportional = JA und Maß X = 50mm. Nach dem Klicken auf die nächste Zahl werden alle Werte proportional geändert (das Bildformat wird beibehalten). Danach wählen Sie Proportional = Nein und Maß Z = 1,0mm.
| filtern. Die Qualität kann mit den eingebauten Filtern verbessert werden. Mit approximieren wird das Bild etwas geglättet.
| spiegeln + drehen. Bei Bedarf kann hier das Bild zum Fräsen gedreht oder gespiegelt werden (für das Beispiel nicht nötig).
Zeilenraster. Einstellungen vgl. Bild Zeilenraster. Die Berechnung benötigt ein geeignetes Werkzeug (vgl. Werkzeuggrafik). |
| Mit Zeilenraster berechnete 3D - Fräsdaten.
Fräsdaten exportieren. Für diese Fräsdaten wird eine 3D - Fräsmaschine mit gesteuerter X-, Y- und Z- Achse benötigt. Exportiert werden die Fräsdaten mit Fräsdaten Export und Auswahl des gewünschten Exportfilters. In der Exportfilter - Auswahl wählen Sie z.B. DIN/ISO und den Exportfilter WinPC-NC / PC-NC. Hinweis: Für PC-NC muß das Speicherformat für Kreisbögen (ABSOLUT/relativ) in beiden Programmen gleich eingestellt werden (unter Parameter). Die Anfahrposition kann mit -9999.99 für X und Y ausgeschaltet werden. In diesem Fall beginnt die Abarbeitung mit der 1. Fräsposition. Fertig!