Fotogravur mit RasterPhoto

Inhaltsverzeichnis: Die Fräsdatenerstellung in RasterPhoto Import Photo Skalieren filtern spiegeln + drehen Zeilenraster Rastern DitherBild Dithern Schraffur Wellen + Kreise Fräsdaten Ansicht Fräsdaten Grafik Fräsdaten > Layer Fräsdaten Export Navigator Arbeitsbeschreibung: Fräsdaten aus Foto

Die Fräsdatenerstellung in RasterPhoto RasterPhoto ist eine komfortable Lösung für die 2D Photogravur. Graustufenbilder werden vom Programm mit wenigen Mausklicks in hochwertige Fräsdaten für nahezu alle 3- oder 4-achsige Bearbeitungsmaschinen umgesetzt. In RasterPhoto werden Graustufenbilder verarbeitet und in punkt- oder zeilenförmige Fräsdaten umgerechnet. Die Fotos sollten als Graustufen - Bilder mit 256 Farben vorliegen (Ausnahme .JPG). Die importierten Bilder können editiert, skaliert, gefiltert, gespiegelt und sehr schnell in Fräsdaten umgerechnet werden. Beim Fräsen entsteht ein gerastertes Bild, das einem Foto z.B. in der Tageszeitung ähnelt. Die hell/dunkel Unterschiede (Graustufen) im Foto werden durch Punkte bzw. Linien mit entsprechender Stärke oder Dichte erzeugt. Mit der Fräsdaten Grafik können Sie die berechneten Fräsdaten optisch kontrollieren und bei Bedarf die Berechnung mit geänderten Einstellungen beliebig oft wiederholen. RasterPhoto verfügt über verschiedene Raster-, Dither- und Schraffur- Verfahren zur optimalen Fräsdaten Erzeugung. In den Raster - Verfahren werden Graustufen durch Punkte mit verschiedenen Durchmessern und gleichen Abständen erzeugt (3D Fräsdaten). Die Dither - Verfahren erzeugen Graustufen durch Punkte mit gleichen Durchmessern und variablen Abständen (2D Fräsdaten). Mit dem Schraffur - Verfahren werden die Graustufen durch 2D - Schraffurlinien in einstellbaren Richtungen und Abständen dargestellt. Hilfe zu den Funktionen erhalten Sie bei aktiviertem Navigator mit <F9>, im Menü auch mit [?] und anklicken der Funktion.
Import Photo
Ein Graustufenbild importieren und Größe (Abmessung) anpassen. Das Programm importiert Bitmapdateien (256 Graustufen, 8Bit Graustufen, 1Byte/Pixel) in folgenden Formaten:
BMP | Windows Bitmap (.bmp) mit 256 Graustufen, 8Bit, ungepackt.
GIF | CompuServ Bitmap (.gif) mit 256 Graustufen, 8Bit, verlustfrei gepackt. Das GIF - Format enthält keine Informationen zur Größe oder Auflösung. Die Bildgröße muß nach dem Import manuell eingestellt werden.
PCX | Paintbrush Bitmap (.pcx) mit 256 Graustufen, 8Bit, verlustfrei gepackt.
JPG, JPEG | JPEG Bitmap (.jpg, .jpeg) mit 256 Graustufen, 8Bit und 24Bit Farben. JPG - Bilder mit 24Bit Farben werden beim Import in ein Graustufenbild umgewandelt. JPEG - Bitmaps können stark gepackt werden und verändern damit das Bild. Meist sind damit in einem jpg - Bild keine klaren Ränder (Übergang zu gleichmäßigen Farben) mehr vorhanden.
TIF, TIFF | TIFF Graustufenbild (.TIF, .TIFF) mit 8- oder 16-Bit. Der TIFF - Import ist geeignet für 8Bit (1Byte/Pixel) und 16Bit (2Byte/Pixel) ungepackte Graustufenbilder. Mit 16Bit TIFF - Bilder können Reliefs mit höherer Auflösung gelesen und geschrieben werden. Optional ist eine kostenpflichtige TIFF - Import/Export - Erweiterung erhältlich. Diese ist für mehr Bildformate und gepackte Formate geeignet.
Ein Photo sollte vor der Fräswegberechnung in einem Photostyler (z.B. Corel PHOTO-PAINT) bearbeitet und als Graustufenbild (8Bit/Pixel - nicht in Farbe, Ausnahme .JPG) gespeichert werden. Bilder im .JPG - Format können auch als Farbbilder (24Bit) gespeichert sein. Diese werden beim Import in Graustufenbilder umgewandelt. Gerasterte Fotos (z.B. aus Zeitschriften) besitzen eine sehr rauhe Oberfläche und sollten möglichst vermieden oder in einem Photostyler überarbeitet werden. Gerasterte Bilder können auch mit approximieren fein/stark verbessert / geglättet werden. Höhen-Breiten-Verhältnis (Eingabe in mm):
Proportional : |
JA: | Ale Achsen werden proportional gleich geändert. Das Verhältnis Breite zu Höhe bleibt erhalten.
Nein: | Die Achsen werden einzeln eingegeben. Das Bild wird verzerrt.
Maß X/Y/Z [mm] : | Eingabe der Abmessungen in mm.
Nach dem Import muß die Bildgröße für die Fräsbearbeitung eingestellt werden. Gute Ergebnisse bei überschaubarer Fräszeit lassen sich mit X/Y - Abmessungen von 100 - 200 mm erreichen. Die Z - Tiefe sollte dabei bei ca. 0,5mm (0,4 - 1,0mm) liegen. Z.B. für das 'Zeilenraster' - Verfahren bestimmt die Z - Tiefe u.a. die Auflösung der Fräsdaten. Dies ist bedingt durch das verwendete Werkzeug. Kleine Frästiefen ergeben feinere, große Frästiefen gröbere Fräsdaten. Beispiel Bildabmessung 119mm x 153mm
Z - Tiefe 0,7mm | Z - Tiefe 1,5mm | Z - Tiefe 3,0mm
Skalieren
Ein Relief in Größe und Auflösung anpassen.
skalieren %: | Größe in X/Y/Z anpassen (Eingabe in %). Bei Proportional = JA werden alle Achsen gleich, bei Nein werden die Achsen einzeln eingegeben.
Maß XYZ: | Höhen-Breiten-Verhältnis (Eingabe in mm). Bei Proportional = JA werden alle Achsen gleich, bei Nein werden die Achsen einzeln eingegeben.
reduzieren %: | Bild in X/Y vergröbern - Punkte entfernt und damit Auflösung und Datenmenge reduziert.
stufen: | Grauwertabstufung, Bild in Z vergröbern.
Aufl.verdopp.: | Auflösung des gesamten Bildes in X/Y verdoppeln. Die Lage und Ausdehnung bleiben unverändert.
filtern
Das Photo überarbeiten/glätten. Geeignete Filter sind z.B. approximieren.
Fehlerpixel: | Regionaler Filter. Der Punkt, der von allen seinen Nachbarwerten um mehr als den angegebenen Wert abweicht, wird approximiert (geglättet).
Ausreißer: | Regionaler Filter. Große Abweichungen zu den Nachbarpunkten löschen.
approximieren/ approximieren stark: | Das Relief wird geglättet. Das Approximieren kann bei Bedarf mehrmals wiederholt werden.
Smooth: | Die Reliefauflösung wird verdoppelt und das Bild gleichzeitig leicht geglättet. Dieser Filter ergibt deutlich höhere Datenmengen und sollte daher nur für grobe Bilder angewendet werden. Bilder mit zu hoher Auflösung können mit 'skalieren . reduzieren (z.B.: [%] = 50)' wieder reduziert werden.
Radiusfilter: | Das Relief glätten, alle Kanten werden verrundet.
Korrekturfilter 1: | Das Relief glätten, alle Kanten werden einseitig verrundet.
Korrekturfilter 2: | Lücken füllen (z.B. nach STL-Import).
spiegeln + drehen
Falls noch nicht erfolgt, kann das Bild gedreht oder in allen Achsen gespiegelt werden. Gesamtes Bild in X, Y, Z spiegeln und um +/-90° drehen.
spiegeln X/Y/Z: | Bild in X, Y oder Z spiegeln.
Gegenform XZ: | Gleichzeitiges spiegeln für eine Gegenform in X- und Z- Richtung.
drehen +90°/-90°: | Bild um +90° (entgegen Uhrzeigersinn) oder -90° (im Uhrzeigersinn) drehen.
Zeilenraster
Mit Zeilenraster werden Graustufen - Bilder mit kegligem Werkzeug in 3D - Zeilen gefräst. Das Werkzeug taucht je nach Bildhelligkeit unterschiedlich tief in das Material ein und erzeugt so das Foto im Werkstück. Helle Bildbereiche ergeben geringe Frästiefen und durch den Werkzeugkegel geringe Linienbreiten. Dunkle Bildbereiche ergeben dagegen große Frästiefen und breite Linien. Beim Import des Fotos wird das Bild in ein Relief umgerechnet. Die Abmessungen X/Y sind die Maße des Fotos (Reliefs). Diese können mit 'skalieren' angepaßt werden. Die Frästiefe wird durch die Relieftiefe bestimmt (Eingabe/Änderung z.B. mit skalieren . Maß Z). Zu Foto Gravur ist keine große Frästiefe nötig, einige 0,1 mm reichen meist aus. Die übliche Vorgehensweise ist die Gravur des Bildes und anschließendes auslegen (füllen) der Fräserspur mit Farbe. Bei Verwendung von mehrschichtigem Material muß die Stärke der oberen Frässchicht beachtet werden (die Flughöhe (Off) größer einstellen und etwas tiefer eintauchen). Anzeige im oberen Fenster.
Abmessung X/Y [mm]: | Abmessung des Bildes und des gravierten Werkstückes.
Max. Frästiefe Z [mm]: | Anzeige der Werkzeug Eintauchtiefe im Material (Relieftiefe).
Fräswegabstand: | Der Fräswegabstand (Abstand der Fräszeilen) ist der mit dem Linienabstand (/100%) multiplizierte Werkzeugradius bei max. Tiefe. Der Fräswegabstand ist stark vom Werkzeugwinkel (FWi) und der Relieftiefe abhängig. Kleinere Werkzeugwinkel oder kleinere Frästiefen ergeben mehr Fräszeilen. Je mehr Zeilen gefräst werden um so besser wirkt das Bild, damit verlängert sich aber auch die Fräszeit.
Zeilenzahl: | Anzahl der ermittelten Fräszeilen.
Schichtzahl: | Berechnete Schichtzahl. Wird die 'Schichttiefe' >= 'Max. Frästiefe Z' gewählt, dann ergibt sich nur eine Frässchicht.
Eingaben.
Werkzeug #: |
Typische Werkzeugeinstellung für 'Zeilenraster'.
Auswahl eines geeigneten Fräswerkzeuges. Zum Fräsen sind immer keglige Werkzeuge (mit Kegelwinkel (FWi) >0°, z.B. 20..30°) zu verwenden. Die Fräserspitze sollte möglichst klein gewählt werden (FrS <0,1 mm). Für kleine Fräserspitzen immer auf ausreichend Drehzahl achten.
Linienabstand [10..500%]: | Der Linienabstand bezieht sich auf den Werkzeugradius bei max. Frästiefe (100%). Mit dem Linienabstand wird der Fräswegabstand bestimmt. Ein größerer Linienabstand ergibt einen größeren Fräszeilenabstand und ein heller wirkendes Bild. Empfohlene Einstellungen für die Foto Gravur sind 100% .. 300%. Gute Ergebnisse erhalten Sie u.a. bei einer Z - Tiefe des Bildes von ca. 0,5 - 1,0mm. Mit dem Programm können auch Reliefs (z.B. Lithophane für Durchlicht) gefräst werden. Hierzu ist ein Werkzeug mit größerem Spitzenradius oder Kugelradius und geringerer Linienabstand (ca. 10..50%) zu wählen. Mit Zeilenraster wird nur ein Werkzeugoffset der Fräserspitze gerechnet. Zur korrekten Relieffertigung empfehlen wir deshalb das Reliefmodul bzw. das Programm eMillRelief.
Winkel [-90..+90°]: | Einstellung des Winkels der Fräszeilen. 0° ergibt horizontale Zeilen.
Verfahren: | Auswahl der Fräsverfahren:
| Schraffur: Einfache Linien ohne Richtungsumkehr.
| Kreuzschraffur: Einfache Linien ohne Richtungsumkehr über Kreuz (um 90° versetzt).
| Schraffur mäander: Linien mit Richtungsumkehr.
| Kreuzschraffur mäander: Linien mit Richtungsumkehr über Kreuz (um 90° versetzt).
| Rechteck: Konzentrische Rechtecke.
| Kreise: Konzentrische Kreise.
| Spirale: Elliptische Spirale.
| Zeilen radial: Ein fache Linien radial verlaufend.
| Zeilen radial mäander: Linien mit Richtungsumkehr radial verlaufend.
| Spirale > Rechteck: Elliptische Spirale, die in ein Rechteck übergeht.
Schichttiefe [mm]: | Abhängig von der Max. Frästiefe Z kann das Bild in 1 oder mehreren Schichten gefräst werden. Wird die Schichttiefe überschritten, erzeugt das Programm mehrere Frässchichten.
Kontrast [-0,5..+0,5]: | Mit Werten >0 wird das Bild kontrastreicher (helle und dunkle Graustufen werden verstärkt). Mit Werten <0 wird mit weniger Kontrast gefräst.
Invers [J/N]: | JA: Die Helligkeitsstufen werden invertiert. Helle Bereiche werden dunkel, dunkle Bereiche werden hell gefräst.
Zeilen 100% | Kreuzschraffur 150%
Rastern
Mit Rastern werden die Graustufen im Bild durch Punkte mit verschiedenen Durchmessern und gleichen Abständen erzeugt. Die variablen Punkt - Durchmesser werden mit einem kegligen Werkzeug, das entsprechend tief in das Material eintaucht erzeugt. Kleine Punkt - Durchmesser werden durch geringes Eintauchen, große Punkt - Durchmesser durch starkes Eintauchen erreicht (3D-Fräsdaten). Für die Raster - Verfahren werden keglige Werkzeuge und eine 3D - Bearbeitungsmaschine verlangt. Anzeige im oberen Fenster.
Abmessung X/Y [mm]: | Abmessung des Bildes und des Werkstückes.
Max. Frästiefe Z [mm]: | Anzeige der größten Frästiefe (für schwarzen Punkt) im Material. Die max. Frästiefe ergibt sich aus dem Punktabstand und dem Werkzeugwinkel.
Anzahl Punkte X/Y/Gesamtzahl Punkte: | Mögliche Punktzahl, wenn alle Punkte in den Zeilen gefräst werden. An 'weißen' Bildstellen werden keine Punkte gefräst. Bitte beachten Sie die Anzeige der Punktzahl währen der Eingabe. Anhand der Punktzahl kann leicht die Fräszeit (ca. 1-4Pkte./Sec) für die Arbeit abgeschätzt werden.
Eingaben.
Werkzeug Spitzenradius [mm]: | Mit kleinerem Spitzenradius werden kleinere Punktabstände und eine größere Gesamtpunktzahl erreicht. Der Spitzenradius sollte möglichst klein gewählt werden (feinster Rasterpunkt).
Werkzeugwinkel [°]: | Zum Rastern werden kegelige Werkzeuge benötigt. Günstige Werkzeugwinkel liegen bei 40..49°. Kleinere Werkzeugwinkel vergrößern die Frästiefe.
Flughöhe [mm]: | Sicherheitsabstand der Fräserspitze zur Materialoberfläche für ausgetauchte Bewegungen. Je kleiner die Flughöhe gewählt wird um so kürzer ist die Eintauchbewegung und Eintauchzeit und um so mehr Punkte können zur gleichen Zeit gefräst werden.
Verfahren: | Fräsverfahren für das Bild.
senkrecht: | Jeder Punkt wird vom Level der Flughöhe senkrecht in das Material gefräst (lange Bewegungen).
schräg von Mat.: | Die Punkte werden schräg entlang dem Werkzeugwinkel in das Material gefräst. Zum nächsten Punkt erfolgt eine schräge Bewegung bis zur Materialoberfläche (kurze 3D-Bewegungen).
Zeilen: | Die einzelnen Frästiefen werden durch Linien miteinander Verbunden, so daß Fräszeilen unterschiedlicher Tiefe und damit unterschiedlicher Strichbreite entstehen (kurze 3D-Bewegungen).
schräg von FH: | Die Punkte werden schräg entlang dem Werkzeugwinkel in das Material gefräst. Zum nächsten Punkt erfolgt eine schräge Bewegung bis zur Flughöhe (lange 3D-Bewegungen).
Punktabstand [mm]: | Abstand der Rasterpunkte voneinander. Der Punktabstand muß Mindestens 4 x Werkzeug Spitzenradius gewählt werden, sonst ist kein Kontrast im Bild möglich. Je größer das Verhältnis Punktabstand/ Werkzeug Spitzenradius gewählt wird, um so mehr Kontrast ist im gefrästen Bild möglich.
Schwarzwert: | Ein Schwarzwert < 0 ergibt ein helleres Bild nach der Gravur.
Beispiel für Punktraster. | Beispiel für Zeilenraster.
DitherBild
| Umsetzung von gerasterten s/w Bildern in Fräspunkte. Die Bilder müssen bereits in einem reinen 1Bit - s/w - Format vorliegen. Graustufen- oder Farbbilder sind für diese Konvertierung ungeeignet.
| Bilder mit höheren Farbtiefen (Graustufen oder Farben) müssen zuvor mit einem Photostyler in s/w - Grafiken gewandelt werden. Die Umwandlung kann z.B. mit 'PhotoPaint' erfolgen. Wählen Sie in PhotoPaint 'Bild . In Schwarzweiß konvertieren (1Bit)'. Hier stehen verschiedene Konvertierungsmethoden zur Verfügung. 'PhotoPaint' wandelt Graustufen in geeignete Punkteverteilungen. Mit DitherBild werden diese Punkte in Fräspunkte umgesetzt und können an die Maschine ausgegeben werden.
Eingaben.
Werkzeug #: |
Typische Werkzeugeinstellung für 'DitherBild'.
Auswahl eines geeigneten Fräswerkzeuges. Zum Fräsen sind immer keglige Werkzeuge (mit Kegelwinkel (FWi) >0°, z.B. 20..30°) zu verwenden. Die Fräserspitze sollte möglichst klein gewählt werden (FrS <0,1 mm). Für kleine Fräserspitzen immer auf ausreichend Drehzahl achten.
Verfahren: | Fräsverfahren für das Bild. Einstellbar sind horizontale und vertikale Abarbeitung.
Invers [J/N]: | JA: Die Helligkeitsstufen werden invertiert. Helle Bereiche werden dunkel, dunkle Bereiche werden hell gefräst.
Fräsdaten aus DitherBild.
Dithern
Neue Verfahren ab Ver. 7.022
Die Dither - Verfahren erzeugen die Graustufen im Bild durch Punkte mit gleichen Durchmessern aber variablen Abständen (2D Fräsdaten). Für die Dither - Verfahren können zylindrische und keglige Werkzeuge verwendet werden. Zur Fräsbearbeitung reicht eine 2D (2,5D) Bearbeitungsmaschine. Die Dither - Fräsdaten können im weiten Bereich an die Aufgabenstellung angepaßt werden. Ein mit dem Dither Verfahren gefrästes Bild wirkt erst ab einem Betrachtungs - Mindestabstand. Auch sollte ein ausreichend großes Bild gefräst werden. Das Programm bietet 3 Fräsverfahren Dithern 9p, Dithern 16p und Dithern 25p. Dithern 25p sollte nur für großflächige Bilder verwendet werden, Dithern 9p ist für eher kleinere Bilder geeignet. Zum Testen eines geeigneten Fräsbildes wählen Sie Ihre Einstellungen (s.u.) und Start. Sie können die Berechnung mit geänderten Einstellungen beliebig oft wiederholen. Für eine schnelle Grafik stellen Sie die Fräsdaten Ansicht auf Fräspunkt. Durch die relativ großflächigen Ditherpunkte können die Grafikabmessungen nicht exakt eingehalten werden. Die Abweichung des gefrästen Bildes ist in der Grafik ersichtlich. Anzeige im oberen Fenster.
Abmessung X/Y [mm]: | Abmessung des Bildes und des Werkstückes.
Max.Frästiefe Z [mm]: | Anzeige der Werkzeug Eintauchtiefe im Material.
Anzahl Spalten X / Zeilen Y: | Mögliche Zahl der Ditherpunkte, wenn alle Punkte in den Zeilen gefräst werden. An 'weißen' Bildstellen werden keine Punkte gefräst, ein Ditherpunkt besteht je nach Verfahren aus mehreren (bis zu 9, 16, 25) 2D-Punkten.
Eingaben.
Werkzeug Spitzenradius [mm]: | Mit kleinerem Spitzenradius werden kleinere Punktabstände und eine größere Gesamtpunktzahl erreicht. Der Spitzenradius sollte für eine hohe Bildauflösung möglichst klein gewählt werden.
Werkzeugwinkel [°]: | Zum Dithern können zylindrische [0°] und keglige Werkzeuge [>0°] verwendet werden. Günstige Werkzeugwinkel liegen bei 10..20°.
Flughöhe [mm]: | Sicherheitsabstand der Fräserspitze zur Materialoberfläche für ausgetauchte Bewegungen. Je kleiner die Flughöhe gewählt wird um so kürzer ist die Eintauchbewegung und um so mehr Punkte können zur gleichen Zeit gefräst werden.
Eintauchtiefe [mm]: | Frästiefe des Werkzeuges gemessen von der Werkzeugspitze zur Materialoberfläche.
Dichte [-0,5..+0,5]: | Ändern der Fräspunktdichte. Mit Werten <0 werden die Punkte dichter mit Werten >0 weiter gesetzt.
Streuung [0..1]: | Streuung der Einzelpunkte. Mit der Einstellung 0 werden die Punkte regelmäßig gesetzt (beste Qualität). Mit größeren Einstellungen werden die Punkte gestreut. Eine Streuung ergibt eine geringe Qualitätsreduzierung. Das Bild wirkt etwas verwaschen/verschwommen.
Helligkeit [-0,5..+0,5]: | Mit Werten >0 wird das Bild heller, mit Werten <0 dunkler gefräst.
Kontrast [-0,5..+0,5]: | Mit Werten >0 wird das Bild kontrastreicher, mit Werten <0 mit weniger Kontrast gefräst.
Invers [J/N]: |
JA | Die Helligkeitsstufen werden invertiert.
Nein | Helligkeitsverteilung wie in der Vorlage.
Verfahren: | Dither Fräsverfahren für das Bild.
Dithern 9p: | Für eher kleinere Bilder mit reduzierter Graustufentiefe. Für 1 Ditherpunkt werden 0(weiß) .. 9(schwarz) Einzelpunkte gefräst (feine Auflösung).
Dithern 16p: | Für mittlere Bildgrößen mit ausreichender Graustufentiefe. Für 1 Ditherpunkt werden 0(weiß) .. 16(schwarz) Einzelpunkte gefräst (mittlere Auflösung).
Dithern 25p: | Für größere Bilder mit vielen Graustufen. Für 1 Ditherpunkt werden 0(weiß) .. 25(schwarz) Einzelpunkte gefräst (grobe Auflösung).
Vergleich der Dither - Verfahren. Von links nach rechts 9p, 16p und 25p. Oben Streuung 0, unten Streuung 0,5.
|  | Gleiches Bild wie oben, aber doppelte Abmessung und Helligkeit + Kontrast jeweils 0,1. Einstellung s. Bild. Fräsdaten Ansicht in Einstellung Relief Ansicht.
Schraffur
Graustufenbild in schraffiertes Bild umsetzen. Dazu wird die Graustufenzahl reduziert und die einzelnen Level durch Schraffuren ersetzt, so daß ein gerastertes Bild entsteht. Für ein möglichst kontrastreiches Ergebnis sollte ein Foto zuvor in einem Photostyler überarbeitet werden. Dabei sollten störende Elemente entfernt und ein starker Kontrast gewählt werden. Für die Schraffur muß ein Werkzeug bestimmt werden, dessen Spitze möglichst fein zu wählen ist (FrS 0,05..0,1mm). Die Schraffurabstände werden anhand der Fräserspitze, dem Graulevel und der nachfolgenden Einstellungen automatisch ermittelt.
Schraffurstufen [1..32]: | Ein Graustufenbild (256 Stufen) wird reduziert auf 1..32 Schraffurstufen. Sinnvoll sind 4..32 Schraffurstufen.
Dichte [-20..100%]: | Schraffurdichte (Linienabstand) verändern. Die Wirkung entspricht einer Kontrast - Einstellung. Werte < 0 verringern den Kontrast, Werte > 0 erhöhen den Kontrast.
Helligkeit [-20..100%]: | Schraffurabstand für alle Schraffurstufen gleichförmig ändern. Die Wirkung entspricht einer Helligkeitseinstellung.
Schraffur Konturabstand [0..100%]: | Bestimmt den Sicherheitsabstand der Fräserbahnen in Fräsrichtung zur Kontur (Bahn). Bei Auswahl Schraffurlinien verbinden = JA muß dieser Wert > 0 sein und bei ca. 50% (>10% .. 70%) liegen.
Schraffur Winkel [-2,-1,0..180°]: |
-2 | Der Schraffur Winkel wird automatisch für jede Schicht mit steigendem Wert eingestellt.
-1 | Der Schraffur Winkel wird automatisch für jede Schicht mit steigendem Wert und um ca.90° alternierend versetzt eingestellt.
0..180 | Der Schraffur Winkel wird für alle Stufen auf den angegebenen Wert eingestellt.
Schraffur Richtungen [1..6]: |
1 | Schraffurlinien nur in eingestellter Richtung.
2 | Schraffurlinien in eingestellter Richtung + 90° versetzt.
3 | Schraffurlinien in eingestellter Richtung + 60° und 120° versetzt.
u.s.w.
Schraffurlinien verbinden [J/N]: | JA: Die Schraffurzeilen werden miteinander verbunden.
Schraffur Konturen addieren [J/N]: | JA: Speichert die Schraffurgrenzen zu den erzeugten Wegen.
Die Werkzeugeingabe für Schraffur. Zur Erzeugung der Fräsdaten werden komplette Werkzeuginformationen benötigt. Die Werkzeugdaten werden in der Werkzeugliste eingetragen. Die Werkzeugliste erreichen Sie mit Werkzeugeingabe.
Wellen + Kreise
Mit der Fotogravur 'Wellen + Kreise' werden Bilder mit kegligem Werkzeug in 3D - Zeilen gefräst. Das Werkzeug taucht je nach Graustufe unterschiedlich tief in das Material ein und erzeugt so das Foto im Werkstück. Helle Bildbereiche ergeben geringe Frästiefen und durch den Werkzeugkegel geringe Linienbreiten. Dunkle Bildbereiche ergeben große Frästiefen und breite Linien. Beim Import des Fotos wird das Bild in ein Relief umgerechnet. Die Abmessungen X/Y sind die Maße des Fotos (Reliefs). Diese können mit 'skalieren' angepaßt werden. Die Frästiefe wird durch die Relieftiefe bestimmt (Eingabe/Änderung z.B. mit 'skalieren . Maß Z'). Zur Foto Gravur ist keine große Frästiefe nötig, wenige zehntel mm reichen meist aus. Die übliche Vorgehensweise ist die Gravur des Bildes und anschließendes auslegen (füllen) der Fräserspur mit Farbe. Bei Verwendung von mehrschichtigem Material muß die Stärke der oberen Frässchicht beachtet werden (dazu die Flughöhe (Off) größer einstellen und entsprechend tiefer eintauchen). Anzeige im oberen Fenster
Abmessung X/Y [mm]: | Abmessung des Bildes und des gravierten Werkstückes.
Max.Frästiefe Z [mm]: | Anzeige der Werkzeug Eintauchtiefe im Material (Relieftiefe).
|Fräswegabstand [mm]: | Der angezeigte Wert ist der minimale Fräswegabstand für das gewählte Werkzeug. Bei max. Frästiefe (schwarz) berühren sich dann die Fräszeilen. Der Fräswegabstand ist stark vom Werkzeugwinkel (FWi) und der Relieftiefe abhängig. Kleinere Werkzeugwinkel oder kleinere Frästiefen ergeben mehr Fräszeilen. Je mehr Zeilen gefräst werden um so besser wirkt das Bild, damit verlängert sich aber auch die Fräszeit.
Anzeige im unteren Fenster.
Eingabe für 'spitze Welle' .. 'B-Spline Welle'. | Eingabe für 'Kreise LiOb' .. 'Kreise ReUn'.
Werkzeug #: |
Typische Werkzeugeinstellung für 'Wellen + Kreise'.
Auswahl bzw. Eingabe eines geeigneten Fräswerkzeuges. Zum Fräsen sind immer keglige Werkzeuge (mit Kegelwinkel (FWi) >0°, z.B. 20..45°) zu verwenden. Die Fräserspitze sollte möglichst klein gewählt werden (FrS <0,1 mm). Für kleine Fräserspitzen immer auf ausreichend Drehzahl achten.
Verfahren: |
| Auswahl der Formen für 'Wellen' und 'Kreise'. Wellen: Eingaben 'spitze Welle' .. 'B-Spline Welle'. Die Ergebnisse für 'Q-Spline Welle' und 'B-Spline Welle' unterscheiden sich nur minimal. Eine 'Q-Spline Welle' verläuft etwas gleichförmiger. Kreise: Eingaben 'Kreise LiOb' .. 'Kreise ReUn' für die Lage der Kreiszentren zu den Bild - Ecken. Mit 'Eckenabstand' (s.U.) können die Kreiszentren zudem nach außen oder innen verschoben werden.
|Winkel [-90..+90°]: | Einstellung des Winkels der Wellen. 0° ergibt horizontale verlaufende Wellen. 'Winkel' wird nur für die Wellen - Verfahren verwendet.
|Linienabstand [0,1..1000mm]: | Siehe oben 'Fräswegabstand'. Der Linienabstand sollte den angezeigten Fräswegabstand nicht oder nur minimal unterschreiten.
|Wellenlänge [0,1..1000mm]: | Länge einer Welle bzw. Abstand der Wellen-Wiederholungen. Eingabe nur für die Wellen - Verfahren.
|Amplitude [0..1000%]: | Ausschlag der Wellen in % der Wellenlänge. Für 'Kreis Welle' ist die Amplitude auf max 100% begrenzt. Mit 'Amplitude' = 0% werden gerade Linien erzeugt. Eingabe nur für die Wellen - Verfahren.
|X-Offset [0..100%]: | Startverschiebung der Wellen in % der Wellenlänge. Eingabe nur für die Wellen - Verfahren.
|Eckenabstand [-9999..+9999mm]: | Eckenabstand der Kreiszentren. Eingabe nur für die Kreis - Verfahren.
|mäanderförmig [J/N]: | Mit 'Ja' werden die Fräswege mäanderförmig, d.h. jeder zweiter Fräsweg wird rückwärts gefahren. Bei 'Nein' beginnen alle Fräszeilen an ihrem Ursprung.
|kreuzförmig [J/N]: | Mit 'Ja' werden Wellen + Kreis 2-fach mit 90° versetzt gefräst.
|Schichttiefe [0,1..10mm]: | Abhängig von der 'Max. Frästiefe' kann das Bild in 1 oder mehreren Schichten gefräst werden. Wird eine Schichttiefe kleiner als die oben angezeigte 'Max. Frästiefe' eingegeben, dann erzeugt das Programm mehrere Frässchichten.
|Kontrast [-0,5..+0,5]: | Mit Werten >0 wird das Bild kontrastreicher (helle und dunkle Graustufen werden verstärkt). Mit Werten <0 wird mit weniger Kontrast gefräst. Das Bild wird blasser.
Invers [J/N]: | JA: Die Helligkeitsstufen werden invertiert. Helle Bereiche werden dunkel, dunkle Bereiche werden hell gefräst.
Formen der wählbaren Verfahren, (Winkel jeweils 0°)
Spitze Welle | Trapez Welle | Kreis Welle
Q-Spline Welle | B-Spline Welle | Kreise LiOb
Beispiele für Fräsdaten Bildabmessung X=100mm x Y=100mm x Z=0,8mm
Q-Spline Welle, Winkel -45°, Linienabstand 1,5mm, Wellenlänge 120mm, Amplitude 80%, kreuzförmig Ja. | Kreise_LiOb, Eckenabstand 0mm, kreuzförmig = Nein.
Fräsdaten Ansicht
| Aus den Fräswegen wird ein Relief (3D-Form) berechnet und im Relief - Graustufenbild gezeichnet (langsame Anzeige wegen des hohen Rechenaufwandes).
Fräsdaten Grafik
| Zeichnen des Fräsbildes in der Draufsicht mit gefüllter Fräserspur (Fräsersimulation).
Fräsdaten > Layer
Die Fräsdaten in einen Grafiklayer übernehmen.
| U.a. können nach 'Fräsdaten > Layer' die Kenndaten des berechneten Fräsweges angezeigt werden. Dazu wird anschließend 'Layout . Liste Layerinhalt' gewählt. Diese Funktion listet Informationen wie Fräslänge und Fräsdauer (abhängig von den im Werkzeug eingestellten Vorschüben).
Fräsdaten Export
Nach der Berechnung können Sie die Fräswege in verschiedenen Formaten exportieren.
Navigator
| Im Navigator sind die wichtigsten Programmfunktionen in der richtigen Bearbeitungs - Reihenfolge zusammengefasst. Der Navigator führt Sie durch die Bearbeitung. Die Abarbeitung erfolgt von Oben nach Unten. Die schwarz markierte Funktion können Sie anwählen. Soll eine Funktion nicht gewählt werden, dann schalten Sie mit weiter zur nächsten Bedienung. Mit zurück schalten Sie zur vorhergehenden Funktion.
öffnen (Import Photo): | Ein Graustufenbild importieren und die Größe (Abmessung) anpassen.
filtern: | Das Photo überarbeiten/glätten. Geeignete Filter sind z.B. approximieren.
spiegeln+drehen: | Falls noch nicht erfolgt, kann das Bild gedreht oder in allen Achsen gespiegelt werden.
Raster Photo: |
Zeilen- raster. | Mit Zeilenraster werden Graustufen - Bilder mit kegligem Werkzeug in 3D - Zeilen mit variablen Tiefen und Breiten gefräst.
Rastern. | Mit Rastern werden die Graustufen im Bild durch Punkte mit verschiedenen Durchmessern und gleichen Abständen erzeugt.
Dithern. | Die Dither - Verfahren erzeugen die Graustufen im Bild durch Punkte mit gleichen Durchmessern und variablen Abständen (2D Fräsdaten).
Schraffur. | Graustufenbild in schraffiertes Bild umsetzen. Dazu wird die Graustufenzahl reduziert und die einzelnen Level durch Schraffuren ersetzt, so daß ein gerastertes Bild entsteht.
Fräsdaten Export: | Nach der Berechnung können Sie die Fräswege in verschiedenen Formaten exportieren.
Ende Navigator: | Programmbedienung ohne Navigator. Jetzt stehen alle Menüfunktionen zur Verfügung. Zur Bedienung beachten Sie bitte die Programmhilfe [?] oder <F9> und anklicken der Funktion.

Arbeitsbeschreibung: Fräsdaten aus Foto
| Mit RasterPhoto werden Graustufenbilder in Fräsdaten für 3- oder 4-Achsige Bearbeitungsmaschinen umgesetzt. Die Fotos müssen in einem lesbaren Pixelformat (BMP, PCX, GIF, JPG) mit 256 Graustufen vorliegen. Fotos in anderen Formaten müssen zuvor mit einem handelsüblichen Photostyler (z.B. Corel Photo Paint) in das geforderte Format gewandelt werden. Löschen Sie im Photostyler unerwünschte Bildbereiche und schneiden das Bild in der gewünschten Größe. Wandeln Sie im Photostyler Farbbilder und Bilder mit anderen Farbtiefen in Graustufenbilder mit 256 Abstufungen (Graustufen (8 Bit)). Alternativ können Sie das Bild auch im .jpg - Format mit 24 Bit Farbtiefe speichern.
Import Photo. Zum Arbeiten mit RasterPhoto wird die Verwendung des Navigators empfohlen (ist beim ersten Start aktiv). Mit Import Photo öffnen Sie die Bilddatei. Das Programm zeigt Ihnen sofort die Eingabe zur Bild - Skalierung. Hier stellen Sie die Ausdehnung der Fräsdaten ein. Für das Beispiel wird eine Abmessung X = 50 mm, Y = 54,4 mm gewünscht. Dazu stellen Sie zuerst Proportional auf JA und ändern das Maß X auf 50 mm. Nach dem Klicken auf die nächste Zahl werden alle Werte proportional geändert (das Bildformat wird beibehalten). filtern. Das Bild liegt mit einer ungenügenden Qualität vor. Die Qualität kann mit den eingebauten Filtern verbessert werden. Mit approximieren wird das Bild geglättet und damit etwas verbessert. spiegeln + drehen. Bei Bedarf kann hier das Bild zum Fräsen gedreht oder gespiegelt werden. Fräsdaten berechnen. Für diesen Fall soll das Bild mit 3D-Punkten gerastert werden, dazu wird die Funktion Rastern gewählt (Einstellungen siehe Bild). Fräsdaten exportieren. Vor dem Export sollten die Fräswege regelmäßig mit Fräsdaten Grafik angesehen werden. Für diese Fräsdaten wird eine 3D - Fräsmaschine mit gesteuerter X-, Y- und Z- Achse benötigt. Exportiert werden die Fräsdaten mit Fräsdaten Export und Auswahl des gewünschten Exportfilters. In der Exportfilter - Auswahl wählen Sie z.B. DIN/ISO und den Exportfilter WinPC-NC / PC-NC. Hinweis: Für PC-NC muß das Speicherformat für Kreisbögen (ABSOLUT/relativ) in beiden Programmen gleich eingestellt werden (unter Parameter). Die Anfahrposition kann mit -9999.99 für X und Y ausgeschaltet werden. In diesem Fall beginnt die Abarbeitung mit der 1. Arbeitsposition. Fertig!