Arbeitsbeschreibung Relief

Inhaltsverzeichnis: Fräsdaten aus Relief. Form importieren. Relief aufbereiten. Fräsdaten berechnen. Fräsdaten kontrollieren und exportieren. Probedaten für Relief zum Download.

Fräsdaten aus Relief. Fräsdaten können im Reliefprogramm aus Daten unterschiedlicher Herkunft erstell werden. Das Relief kann in verschiedenen Formaten importiert oder geöffnet, in ReliefVTR konstruiert werden oder die Reliefdaten können eine Kombination aus importierten Daten und Reliefkonstruktion sein. Hier wird die Erstellung von Fräsdaten aus einer importierten STL - Form beschrieben. Form importieren. Importieren Sie die STL - Daten (hier Lion.STL). Zum Import werden die STL - Flächen als Gitter angezeigt. Die Flächen können bei Bedarf in 3 Achsen gedreht werden. In diesem Fall bleiben alle Winkel auf 0 (die Form befindet sich in der richtigen Lage zum Fräsen). Bestätigen Sie die Winkeleingabe. Das Programm zeigt die ermittelte Relieflage und -Ausdehnung. Bestätigen Sie auch diese Anzeige. Die Daten werden in das Relief importiert. Relief aufbereiten.
Die komplette Form soll gefräst werden. Dazu muß das Werkzeug alle Stellen im Relief erreichen können. Um dies zu gewährleisten, wird ein breiterer Rand um den Kopf benötigt. Dazu wird das Relief mit Relief Datei . Rahmen ändern . Grenzen . Rand addieren vergrößert. Zur Eingabe vgl. Grafik.
Eingabe Rand Addieren:
Randbreite (B) [mm]: | 1,000
Gleicher Level J/N?: | Nein
Randlevel (l) [mm]: | bleibt unverändert
Fräsdaten berechnen. Zur Fräswegberechnung auf Relief wählen Sie die Funktionen in Relief AutoKorr. Eine automatische Fräswegberechnung für mehrere Werkzeuge finden Sie in Relief AutoKorr . Relief AutoKorr. Zur Fräswegberechnung wird ein Vorfräs- und Schlichtwerkzeug verwendet.
Verwendete Werkzeuge: | Vorfräswerkzeug: Schaftfräser | Schlichtwerkzeug: Relieffräser mit Kegel
Snr Scheiden-/Schaftradius: | 3,000 | 3,000
FrS Spitzenradius: | 1,000 | 0,000
FWi Winkel: | 0,000 | 20,000
Frk Kugelradius: | 0,000 | 0,200
FEt Eintauchtiefe: | 0,000 | 0,000
Off Flughöhe: | 1,000 | 1,000
VXY Arbeitsvorschub XY: | 1,000 | 0,6 00
EVZ Eintauchvorschub Z: | 0,800 | 0,500
Spd Spineldrehzahl: | 30000 | 40000
Stz Werkzeugstandweg: | unbenutzt = 0 | unbenutzt = 0
WSt Wechselstation: | 1 | 2
Einstellungen Relief AutoKorr. | Vorfräswerkzeug: | Schlichtwerkzeug:
Werkzeug # | 1 | 2
Abräum Verfahren: | Rechte. Spirale | Abräumen Wi (0°)
Abräum Richtung [I/A]: | Außen > Innen | Außen > Innen
Abräum Bahnabstand [%]: | 50 | 20
Schichtabstand Z (1.Bahn) %: | 100 | aus = 0
Abräum Schichtzahl (1..99): | 1 | 1
Die Einstellung der Parameter bleibt unverändert. Fräsdaten kontrollieren und exportieren.
Kontrollieren Sie die berechneten Fräswege mit Norm + Zoom Projektion.
| Die Fräswege können ohne Umwege mit PLayer Export in das Format der Fräsmaschine exportiert werden. Dazu wird in die Export - Auswahl verzweigt. Wählen Sie hier z.B. DIN/ISO für den Export zu einer professionellen Fräsmaschine mit DIN/ISO - Steuerung.

Probedaten für Relief zum Download. Sie benötigen dazu eine Internetverbindung! Zum Laden der Daten klicken Sie auf die Beschreibung unter dem jeweiligen Bild (z.B. Aschenbecher.HRP). Wenn eine Internetverbindung besteht erfolgt die Anzeige Dateidownload. Wählen Sie hier Speichern und das Zielverzeichnis auf Ihrer Festplatte.